升级指导

1. 双击PhoenixSuit升级程序，进入程序界面



2、将MICRO USB线插入拍拍和电脑进行连接，直到显示“设备已经连接成功”



3、在程序菜单中选择“一键刷机”，点击“浏览”选择已下载的升级软件包



4、固件包选择后，点击“立即升级”



5、根据弹出“是否进行对设备进行固件烧录操作”，选择“是”





1. 长按拍拍接收端“按键”，直到弹出提示“是否强制格式化”，选择“是”；如有再次弹出提示框，同样选择“是”



7、进入软件升级界面，请耐心等待，请勿关闭升级程序窗口或触碰USB连接线及拍拍接收端



8、升级成功后，会提示“固件烧写成功”。选择“确定”并拔出拍拍接收端



9、升级成功后，请重新将拍拍接收端供电并插入电视机